DEBUG:Lx200:Received: Object:Mercury
DEBUG:Lx200:Received: 02:33.51Objec
DEBUG:Lx200:Received: 02:33.5below
DEBUG:Lx200:Received: 02:33.5 horiz
DEBUG:Lx200:Received: 02:33.5.


Ora manda i comandi cosi' *sempre*

udp1.Send('Comando=' + XComando + '*Tempoesposizione=' + XTempoExp + '*ComandoAR=' + XComandoAR + '*ComandoDEC=' + XComandoDec + '*Dark=' + XDark + XFlatImage + XDarkImage + XWebSend + '*Messier#=' + XMessier + '*Codiceoggetto=' + XCodiceOggetto + '*Descrizione=' + XDescrizione[Telescopio] + '*Centra='+ XCentra + '*');


XDescrizione[Telescopio] -> contiene il numero del telescopio


Io posso mandarlo in questo modo:

Comando=$comando*seguito
seguito e' l'eventuale ComandoXXX= come ad esempio Messier#= etc

I comandi sono:

cmdSud
cmdNord
cmdEst
cmdOvest
cmdPianeta
cmdMessier
cmdCngc
cmdMuovi
cmdFoto
cmdCentra
StopFoto <-- non implementato!

Risponde con cmdNotFound se non trova una sega

IMPORTANTE: terminare tutte le righe con un '*'

Es: per muovere a SUD:
Comando=cmdSud*

NB: deve *Sempre* iniziare con 'Comando=' e con separatore '*' tra i comandi

-----------------------------------------------

Auth utente

uri: http://www.skylive.it/forum5/checkuser.asp?user=$user&pass=$pass

1 -> esiste, abilitato al controllo
2 -> esiste, non abilitato 
3 -> user e/o pass sbagliato o non esistente


Bisognera' poi fare separazione per telescopio, e magari dei "superutenti" che possano 
intervenire con moderazione

-----------------------------------------------

Nella config telescopi inserire anche le prenotazioni con:

- se e' prenotato
- se si da chi e' prenotato
- se si anche da quando a quando
