Trinamic TMC26X Stepper Driver for Arduino

- Main Page
- Classes
- Files

- Class List
- Class Index
- Class Members

- All
- Functions

- d
- g
- i
- m
- r
- s
- t
- u
- v

### - d -

- debugLastStatus() : TMC26XStepper

### - g -

- getCoolStepCurrentIncrementSize() : TMC26XStepper
- getCoolStepLowerCurrentLimit() : TMC26XStepper
- getCoolStepLowerSgThreshold() : TMC26XStepper
- getCoolStepNumberOfSGReadings() : TMC26XStepper
- getCoolStepUpperSgThreshold() : TMC26XStepper
- getCurrent() : TMC26XStepper
- getCurrentCSReading() : TMC26XStepper
- getCurrentCurrent() : TMC26XStepper
- getCurrentStallGuardReading() : TMC26XStepper
- getMicrosteps() : TMC26XStepper
- getMotorPosition() : TMC26XStepper
- getOverTemperature() : TMC26XStepper
- getResistor() : TMC26XStepper
- getSpeed() : TMC26XStepper
- getStallGuardFilter() : TMC26XStepper
- getStallGuardThreshold() : TMC26XStepper
- getStepsLeft() : TMC26XStepper

### - i -

- isCoolStepEnabled() : TMC26XStepper
- isCurrentScalingHalfed() : TMC26XStepper
- isEnabled() : TMC26XStepper
- isMoving() : TMC26XStepper
- isOpenLoadA() : TMC26XStepper
- isOpenLoadB() : TMC26XStepper
- isShortToGroundA() : TMC26XStepper
- isShortToGroundB() : TMC26XStepper
- isStallGuardOverThreshold() : TMC26XStepper
- isStallGuardReached() : TMC26XStepper
- isStandStill() : TMC26XStepper

### - m -

- move() : TMC26XStepper

### - r -

- readStatus() : TMC26XStepper

### - s -

- setConstantOffTimeChopper() : TMC26XStepper
- setCoolStepConfiguration() : TMC26XStepper
- setCoolStepEnabled() : TMC26XStepper
- setCurrent() : TMC26XStepper
- setEnabled() : TMC26XStepper
- setMicrosteps() : TMC26XStepper
- setRandomOffTime() : TMC26XStepper
- setSpeed() : TMC26XStepper
- setSpreadCycleChopper() : TMC26XStepper
- setStallGuardThreshold() : TMC26XStepper
- start() : TMC26XStepper
- step() : TMC26XStepper
- stop() : TMC26XStepper

### - t -

- TMC26XStepper() : TMC26XStepper

### - u -

- un_start() : TMC26XStepper

### - v -

- version() : TMC26XStepper