# See: https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Arduino-IDE-1.5---3rd-party-Hardware-specification

##############################################################

menu.cpu=Processor

########################################
## RAMBo
########################################
rambo.name=RAMBo

rambo.upload.tool=arduino:avrdude
rambo.upload.protocol=wiring
rambo.upload.maximum_size=258048
rambo.upload.speed=115200

rambo.bootloader.low_fuses=0xFF
rambo.bootloader.high_fuses=0xD8
rambo.bootloader.extended_fuses=0xFD
rambo.bootloader.path=stk500v2
rambo.bootloader.file=stk500boot_v2_mega2560.hex
rambo.bootloader.unlock_bits=0x3F
rambo.bootloader.lock_bits=0x0F

rambo.build.mcu=atmega2560
rambo.build.f_cpu=16000000L
rambo.build.board=AVR_RAMBO
rambo.build.core=arduino:arduino
rambo.build.variant=rambo

########################################
## Sanguino
########################################
sanguino.name=Sanguino

sanguino.upload.tool=arduino:avrdude
sanguino.upload.protocol=stk500
sanguino.upload.maximum_size=131072
sanguino.upload.speed=57600

sanguino.bootloader.low_fuses=0xD6
sanguino.bootloader.high_fuses=0xDA
sanguino.bootloader.extended_fuses=0xFD
sanguino.bootloader.path=atmega
sanguino.bootloader.unlock_bits=0x3F
sanguino.bootloader.lock_bits=0x0F

sanguino.build.mcu=atmega1284p
sanguino.build.f_cpu=16000000L
sanguino.build.board=AVR_SANGUINO
sanguino.build.core=arduino:arduino
sanguino.build.variant=sanguino

sanguino.menu.cpu.atmega644=ATmega644P
sanguino.menu.cpu.atmega644.upload.maximum_size=63488
sanguino.menu.cpu.atmega644.bootloader.low_fuses=0xFF
sanguino.menu.cpu.atmega644.bootloader.high_fuses=0x9A
sanguino.menu.cpu.atmega644.bootloader.extended_fuses=0xFF
sanguino.menu.cpu.atmega644.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega644p.hex
sanguino.menu.cpu.atmega644.build.mcu=atmega644p

sanguino.menu.cpu.atmega12848m=ATmega1284p 8MHz
sanguino.menu.cpu.atmega12848m.upload.speed=19200
sanguino.menu.cpu.atmega12848m.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega1284p_8m.hex
sanguino.menu.cpu.atmega12848m.build.f_cpu=8000000L

sanguino.menu.cpu.atmega1284=ATmega1284p 16MHz
sanguino.menu.cpu.atmega1284.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex

sanguino.menu.cpu.atmega1284m=ATmega1284p 20MHz
sanguino.menu.cpu.atmega1284m.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex
sanguino.menu.cpu.atmega1284m.build.f_cpu=20000000L
